项目服务内容
	项目名称：短焦微透镜委托开发

	服务要求

	序号
	摘要
	内容

	1
	微透镜形式
	六边形球面透镜阵列，六边形孔径

	2
	微透镜尺寸
	玻璃基板直径25mm，六边形微透镜间距0.577mm，圆周半径0.949mm，透镜中心厚度2.99mm

	3
	微透镜沿边长处横截面
	


	4
	微透镜沿对角处横截面
	


	5
	微透镜光学参数
	单个微透镜通光孔径大于0.5mm，有效焦距2.063mm

	6
	微透镜加工公差
	圆周半径公差小于±3%，圆周半径平整度小于±1.5%，表面误差平均值小于150RMS

	7
	微透镜表面质量
	处理面：5/2x0.100: L2x0.010: E 0.100
非处理面：5/2x0.100: L2x0.010: E 0.100

	8
	微透镜镀膜
	350-750nm R<0.5% @ 0°AOI

	9
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