**洗板机技术参数**

**一、用途：**清洗酶标板检测后的一些残留物质，洗涤除去未结合的抗原及杂质，配合[酶标仪](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=355082&ss_c=ssc.citiao.link)使用的仪器。

**二、技术参数：**

1. ▲类型：全自动立式。
2. 控制方式：微电脑控制。
3. 清洗方式：多孔式孔可选。
4. 技术要求：高速离心、自动脱干、反冲洗技术。
5. 排版模式：横洗或竖洗。
6. 洗板时间：最快20s。
7. 液体瓶容量：≥10000ml。
8. 脱水转速：≥2000rpm。
9. 记忆设定：≥100种。
10. 清洗时间：120秒内可调。
11. 脱水时间：120秒内可调。
12. 清洗次数：120次内可调。
13. 排空时间：120秒内可调。
14. 清洗环境：全过程在密闭环境中进行。
15. 工作电源：AC220V,50HZ。
16. 投标商认为重要的其他参数。

**三、基本配置要求**

洗板机主体一台，相关手册纸质版两份，相关手册电子版一份等。

**四、商务要求**

1. 数量：一台。
2. 列明耗材和配件报价清单及设备过保后年保修费用和维修相关报价清单。
3. 售后服务：整体项目保修期≥2年；设备投入使用后，每年至少1次维护保养，报修后24小时内到达维修地点。
4. 到货安装时间：接到成交通知书后准备产品，签订合同接到交货通知后15天内安装到指定地方。
5. 付款方式：合同签订后，全部完成设备供货和安装、调试、验收合格入库后60天内，买方向卖方支付合同总额的90 %货款（卖方必须开具合同金额100%的正式税务发票给买方），一年后无质量问题再付10%货款。